[비산먼지 발생사업 신고 제출서류]

1. [별지 제24호서식] 비산먼지 발생사업 등(변경) 신고서

2. [첨부서류양식]
- 공사개요(현장주소, 공사목적, 공사기간, 공사일정표, 현장관리인 연락처, 공사규모 등 기재)
- 공사장 위치도(주변 피해대상이 각각 표시되어야 함)
- 공사현장에서 동서남북 찍은 사진(피해대상 보이게)
- 방음방진벽 및 세륜시설 설치한 평면도(각 위치와 게이트 표시)
- 방음방진벽 도면(높이는 반드시 3m 이상), 자동식 및 이동식 세륜시설 사양도
- [별표14] 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준
: 기준에 맞는 조치사항 작성 및 해당공정이 없는 경우 “해당없음”으로 기재
: 방진덮개, 이동식 살수시설 등 작성시 해당 제원 필히 기재
ex) 방진덮개: 10mW*10mL=100㎡ 재질:P.E / 방음방진벽: EGI휀스(H:3m)*91mL /

이동식살수시설: 살수압5kg/cm², 살수반경7m / 방진막 개구율 40%이하
※ 자동식세륜시설 등 설치 시설 제원 첨부할 것

3. [별지 제25호서식] 비산먼지 시설기준 변경신청서(자동식 세륜기 설치 못하는 경우에 한정)와 붙임서류[미설치 사유 및 세척수 관리방안(ex: 자연유하식 등으로 사업장 외부로 안 흐르게끔 빗물받이 설치 등)]

4. 비상저감조치 건설공사장 관리카드(민간, 관급 택1) 1부

5. 도급계약서 사본 1부

6. 사업자등록증 1부

■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제24호서식] <개정 2019. 7. 16.>

비산먼지 발생사업 등(변경) 신고서

접수번호

접수일

처리일

처리기간

4일

신청인

상호(사업장 명칭)

성명(대표자)

생년월일

주소

휴대번호

사업장 소재지

전화번호

설치기간(공사기간)

년      월     일부터        년     월     일까지

발 생 사 업

발 생 사 업

대 상 사 업

규  모

비산먼지 등 발생억제시설 및 조치사항

배출공정

주요 억제시설 설치 및 조치내용

「대기환경보전법」 제43조제1항 및 같은 법 시행규칙 제58조제1항에 따라 비산먼지발생 사업 등(변경)을 신고합니다.

년          월          일장

신청인

(서명 또는 인)

하남시장  귀하

제출서류

※ 건설업만 제출한다. 다만, 변경신고의 경우 변경내용을 증명하는 서류만 제출

1. 공사개요(공사목적 및 공사일정 포함)

2. 공사장 위치도(공사장 주변 피해대상 표시)

3. 방진시설 등의 설치 명세 및 도면

4. 그 밖의 저감대책

수수료

없음

처리절차

신고서 작성		□	접 수			□		검 토	□	결 재	□			통 보
신고인				민원실			특별자치시·특별자치도·시·군·구 (비산먼지관리 담당 부서)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

1. 공사개요(공사목적 및 공사일정 포함)

◆ 공 사 명:

◆ 공사목적:

◆ 현장주소:

◆ 시 공 사:

◆ 공사기간:

◆ 공사일정: (전체 공정표 별도 첨부할 것)

순번	구분	기간
1	굴착공사	0000.00.00. ~ 0000.00.00.
2	철골공사
3	기초공사
4	구조물공사
5	…
6	준공일	0000.00.00.

◆ 현장관리: 000 소장(연락처: 010-0000-0000), 현장사무소(연락처: 031-000-0000)

◆ 발 주 자:

◆ 지역지구: 제1종 일반주거지역

◆ 공사규모: 대지면적 0,000m²

: 건축면적 0,000m²

: 연 면 적 0,000m² (0개동, 지하0층/지상0층)

◆ 구조형식: 철근콘크리트 벽식구조

◆ 현장사진(전경)

2. 공사장 위치도(공사장 주변 피해대상 표시)

방향	피해예상 대상	피해예상 대상과의 거리	방음방진벽 설치규격
Ⓐ	도로 및 공터	-	RPP휀스(H:4m) 40mL
Ⓑ	공장(2층)	5m	RPP휀스(H:4m) 45mL
Ⓒ	공터	-	RPP휀스(H:4m) 38mL
Ⓓ	도로 및 공터	-	RPP휀스(H:4m) 42mL

근거리 확대사진(ⒶⒷⒸⒹ표기) 및 피해대상 표시 (예시)

원거리 위성사진(ⒶⒷⒸⒹ표기) (예시)

2-1. 현장주변 사진(예시)

Ⓐ방향 전경	Ⓑ방향 전경
Ⓒ방향 전경	Ⓓ방향 전경

3. 방진시설 설치 평면도(세륜시설, 가설휀스 설치위치 표시)(예시)

3-1. 방음방진벽 도면 (총 000mL 설치)(예시)

3-2. 자동식 세륜시설 사양 (0대 설치)(예시)

※ 세륜기는 반드시 금속지지대에 설치된 롤러에 차바퀴를 닿게 한 후 전력 또는 차량의 동력을 이용하여 차바퀴를 회전시키는 방법으로 차바퀴에 묻은 흙 등을 제거할 수 있는 시설이어야 함

3-3. 이동식 고압살수시설 사양 (0대 설치)(예시)

※ 이동식 고압살수기는 반드시 살수반경 5m 이상, 수압 3㎏／㎠ 이상 충족되어야 함

4. 비산먼지 배출 공정별 저감 대책

□ 비산먼지 배출 공정

년도	2019년					2020년												2021년												비고
월	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
야적
싣기 및 내리기
수송
야외절단, 야외연마
야외도장
그 밖에 공정 (바닥청소, 벽체연마, 콘크리트 면고르기 등)
…

□ 비산먼지 배출 공정별 저감 대책

년도	2019년					2020년												2021년												비고
월	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EGI휀스 4면 설치
자동식세륜시설 설치
이동식 고압살수기 설치
이동식 휀스 설치
이동식 집진시설 설치
커튼월(방진막) 설치
…

5. 그 밖의 저감대책(예시)
[별표 14] 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준(제58조제4항 관련)
배출공정	시설의 설치 및 조치에 관한 기준	설치 및 저감조치계획 - 각 사업장에 맞는 공정에 따라 수정
1. 야적(분체상물질을 야적하는 경우에만 해당한다)	가. 야적물질을 1일 이상 보관하는 경우 방진덮개로 덮을 것 나. 야적물질의 최고저장높이의 1/3 이상의 방진벽을 설치하고, 최고저장높이의 1.25배 이상의 방진망(개구율 40% 상당의 방진망을 말한다. 이하 같다) 또는 방진막을 설치할 것. 다만, 건축물축조 및 토목공사장·조경공사장·건축물해체공사장의 공사장 경계에는 높이 1.8m(공사장 부지 경계선으로부터 50m 이내에 주거·상가 건물이 있는 곳의 경우에는 3m) 이상의 방진벽을 설치하되, 둘 이상의 공사장이 붙어 있는 경우의 공동경계면에는 방진벽을 설치하지 아니할 수 있다. 다. 야적물질로 인한 비산먼지 발생억제를 위하여 물을 뿌리는 시설을 설치할 것(고철 야적장과 수용성물질, 사료 및 곡물 등의 경우는 제외한다) 라. 혹한기(매년 12월 1일부터 다음 연도 2월 말일까지를 말한다)에는 표면경화제 등을 살포할 것(제철 및 제강업만 해당한다) 마. 야적 설비를 이용하여 작업 시 낙하거리를 최소화하고, 야적 설비 주위에 물을 뿌려 비산먼지가 흩날리지 않도록 할 것(제철 및 제강업만 해당한다) 바. 공장 내에서 시멘트 제조를 위한 원료 및 연료는 최대한 3면이 막히고 지붕이 있는 구조물 내에 보관하며, 보관시설의 출입구는 방진망 또는 방진막 등을 설치할 것(시멘트 제조업만 해당한다). 사. 저탄시설은 옥내화할 것(발전업만 해당한다). 다만, 이 기준 시행 이전에 설치된 야외 저탄시설은 2024년까지 옥내화를 완료하되, 이 규칙 시행 후 1년 이내에 환경부장관과 협의를 거쳐 옥내화 완료 기간을 연장할 수 있다. 아. 가목부터 사목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 사목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.	가. 방진덮개: 10mW*10mL=100m² (재질:P.E) 나. 방진벽 - ⒶⒷⒸ방향: 3mH EGI * 150mL - Ⓓ방향: 4mH RPP * 45mL 다. 이동식 살수시설: 살수압5kg/cm², 살수반경8m, 1개(고정청소인 상시배치) 라. 해당없음 마. 해당없음 바. 해당없음 사. 해당없음
2. 싣기 및 내리기(분체상 물질을 싣고 내리는 경우만 해당한다)	가. 작업 시 발생하는 비산먼지를 제거할 수 있는 이동식 집진시설 또는 분무식 집진시설(Dust Boost)을 설치할 것(석탄제품제조업, 제철․제강업 또는 곡물하역업에만 해당한다) 나. 싣거나 내리는 장소 주위에 고정식 또는 이동식 물을 뿌리는 시설(살수반경 5m 이상, 수압 3㎏／㎠ 이상)을 설치․운영하여 작업하는 중 다시 흩날리지 아니하도록 할 것(곡물작업장의 경우는 제외한다) 다. 풍속이 평균초속 8m 이상일 경우에는 작업을 중지할 것 라. 공장 내에서 싣고 내리기는 최대한 밀폐된 시설에서만 실시하여 비산먼지가 생기지 아니하도록 할 것(시멘트 제조업만 해당한다) 마. 조쇄(캐낸 광석을 초벌로 깨는 일)를 위한 내리기 작업은 최대한 3면이 막히고 지붕이 있는 구조물 내에서 실시 할 것. 다만, 수직갱에서의 조쇄를 위한 내리기 작업은 충분한 살수를 실시할 수 있는 시설을 설치할 것(시멘트 제조업만 해당한다) 바. 가목부터 마목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 마목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.	가. 해당없음 나. 이동식 살수시설: 살수압5kg/cm², 살수반경8m, 1개 다. 작업중지 라. 해당없음 마. 해당없음 바. 해당없음
3. 수송(시멘트·석탄·토사·사료·곡물·고철의 운송업은 가목·나목·바목·사목 및 차목만 적용하고, 목재수송은 사목·아목 및 차목만 적용한다)	가. 적재함을 최대한 밀폐할 수 있는 덮개를 설치하여 적재물이 외부에서 보이지 아니하고 흘림이 없도록 할 것 나. 적재함 상단으로부터 5㎝ 이하까지 적재물을 수평으로 적재할 것 다. 도로가 비포장 사설도로인 경우 비포장 사설도로로부터 반지름 500m 이내에 10가구 이상의 주거시설이 있을 때에는 해당 마을로부터 반지름 1㎞ 이내의 경우에는 포장, 간이포장 또는 살수 등을 할 것	가. 적재함덮개: 3.0mW*5.0mL (차량별 천막 자동밀폐장치 부착) 나. 적재높이 준수 다. 해당사항없음(도로포장 되어있음)
수송이동 경로 상의 외부 포장도로 연결부(진출입로 세륜시설 근처)에는 반드시 콘크리트 타설이나 부직포 수시설치, 자갈길 등 조치가 되어있어야 함. 세륜후 젖은바퀴로 비포장대지를 밟아 인근도로 토사오염시 행정처분을 받을수 있음	라. 다음의 어느 하나에 해당하는 시설을 설치할 것 1) 자동식 세륜(洗輪)시설 금속지지대에 설치된 롤러에 차바퀴를 닿게 한 후 전력 또는 차량의 동력을 이용하여 차바퀴를 회전시키는 방법으로 차바퀴에 묻은 흙 등을 제거할 수 있는 시설 2) 수조를 이용한 세륜시설 - 수조의 넓이 : 수송차량의 1.2배 이상 - 수조의 깊이 : 20센티미터 이상 - 수조의 길이 : 수송차량 전체길이의 2배 이상 - 수조수 순환을 위한 침전조 및 배관을 설치하거나 물을 연속적으로 흘려 보낼 수 있는 시설을 설치할 것 마. 다음 규격의 측면 살수시설을 설치할 것 - 살수높이 : 수송차량의 바퀴부터 적재함 하단부까지 - 살수길이 : 수송차량 전체길이의 1.5배 이상 - 살 수 압 : 3㎏／㎠ 이상 바. 수송차량은 세륜 및 측면 살수 후 운행하도록 할 것 사. 먼지가 흩날리지 아니하도록 공사장안의 통행차량은 시속 20㎞ 이하로 운행할 것 아. 통행차량의 운행기간 중 공사장 안의 통행도로에는 1일 1회 이상 살수할 것 자. 광산 진입로는 임시로 포장하여 먼지가 흩날리지 아니하도록 할 것(시멘트 제조업만 해당한다) 차. 가목부터 자목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 자목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.	라. 자동식 세륜시설 근처에 콘크리트 타설 1) 자동식 세륜시설 1기 설치(반드시 차량바퀴를 회전시킬 수 있는 자동식 세륜시설어야함. 첨부문서로 자동식세륜기 사양 및 제원 포함시킬 것) 2) 이동식 세륜시설 1기 설치 ※ 자동식 세륜시설 미설치 인정하는 경우 - 관로공사 등 좁은 선형공사에 한하여 인정 - 비산먼지 시설기준 변경신청서(별지 제25호) 와 미설치 사유서를 제출 - 자동식 세륜시설 대안시설: 이동식 살수시설: 살수압5kg/cm², 살수반경8m, 2개 - 세척수 조치: 자연유하식으로 유출되지 않게 할 시 진출입로 지면 도면 및 세척수 저장통 등 첨부 마. 이동식 살수시설: 살수압5kg/cm², 살수반경8m, 2개 바. 측면 살수 실시 사. 운행속도 준수 아. 공사장 안의 통행도로 1일 2회 살수차 운행하여 살수 실시 자. 해당사항 없음 차. 해당사항 없음
4. 이송	가. 야외 이송시설은 밀폐화하여 이송 중 먼지의 흩날림이 없도록 할 것 나. 이송시설은 낙하, 출입구 및 국소배기부위에 적합한 집진시설을 설치하고, 포집된 먼지는 흩날리지 아니하도록 제거하는 등 적절하게 관리할 것 다. 기계적[벨트컨베이어, 용기형 승강기(바켓엘리베이터) 등]인 방법이 아닌 시설을 사용할 경우에는 물뿌림 또는 그 밖의 제진(除塵)방법을 사용할 것 라. 기계적(벨트컨베이어, 용기형 승강기 등)인 방법의 시설을 사용하는 경우에는 표면 먼지를 제거할 수 있는 시설을 설치할 것(시멘트 제조업과 제철 및 제강업만 해당한다). 제철 및 제강업의 경우 표면 먼지를 제거할 수 있는 시설은 스크래퍼(표면의 먼지를 긁어서 제거하는 시설) 또는 살수시설 등으로 한다. 마. 이송시설의 하부는 주기적으로 청소하여 이송시설에서 떨어진 먼지가 재비산되지 않도록 할 것(제철 및 제강업만 해당한다) 바. 가목부터 마목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 마목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.	가. 해당사항 없음 나. 해당사항 없음 다. 해당사항 없음 라. 해당사항 없음 마. 해당사항 없음 바. 해당사항 없음
5. 채광․채취(갱내작업의 경우는 제외한다) 건설공사장 발파 작업시 해당	가. 살수시설 등을 설치하도록 하여 주위에 먼지가 흩날리지 아니하도록 할 것 나. 발파 시 발파공에 젖은 가마니 등을 덮거나 적절한 방지시설을 설치한 후 발파할 것 다. 발파 전후 발파 지역에 대하여 충분한 살수를 실시하고, 천공시에는 먼지를 포집할 수 있는 시설을 설치할 것 라. 풍속이 평균 초속 8미터 이상인 경우에는 발파작업을 중지할 것 마. 작은 면적이라도 채광ㆍ채취가 이루어진 구역은 최대한 먼지가 흩날리지 아니하도록 조치할 것 바. 분체형태의 물질 등 흩날릴 가능성이 있는 물질은 밀폐용기에 보관하거나 방진덮개로 덮을 것 사. 가목부터 바목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하였을 경우에는 가목부터 바목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치는 제외한다.	가. 이동식 살수시설: 살수압5kg/cm², 살수반경8m, 1개 나. 발파시 발파공 덮개 설치 다. 발파 전후 살수 실시 라. 작업중지 마. 수시 청소 실시 바. 방진덮개 5mW*5mL=25m² (재질:P.E) 사. 해당사항 없음
6. 조쇄 및 분쇄(시멘트 제조업만 해당하며, 갱내 작업은 제외한다)	가. 조쇄작업은 최대한 3면이 막히고 지붕이 있는 구조물에서 실시하여 먼지가 흩날리지 아니하도록 할 것 나. 분쇄작업은 최대한 4면이 막히고 지붕이 있는 구조물에서 실시하여 먼지가 흩날리지 아니하도록 할 것 다. 살수시설 등을 설치하여 먼지가 흩날리지 아니하도록 할 것 라. 가목부터 다목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치를 하였을 경우에는 가목부터 다목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치는 제외한다.	가. 해당사항 없음 나. 해당사항 없음 다. 해당사항 없음 라. 해당사항 없음
7. 야외절단	가. 고철 등의 절단작업은 가급적 옥내에서 실시할 것 나. 야외절단 시 비산먼지 저감을 위해 간이 칸막이 등을 설치할 것 다. 야외 절단 시 이동식 집진시설을 설치하여 작업할 것. 다만, 이동식집진시설의 설치가 불가능한 경우에는 진공식 청소차량 등으로 작업현장에 대한 청소작업을 지속적으로 실시할 것 라. 풍속이 평균초속 8m 이상(강선건조업과 합성수지선건조업인 경우에는 10m 이상)인 경우에는 작업을 중지할 것 마. 가목부터 라목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 라목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.	가. 옥내에서 절단작업 실시 나. 야외절단시 간이칸막이 설치 다. 이동식집진시설 설치 및 운영 라. 작업중지 마. 해당사항 없음
8. 야외 녹 제거	가. 구조물의 길이가 15m 미만인 경우에는 옥내작업을 할 것 나. 야외 작업 시에는 간이칸막이 등을 설치하여 먼지가 흩날리지 아니하도록 할 것 다. 야외 작업 시 이동식 집진시설을 설치할 것. 다만, 이동식 집진시설의 설치가 불가능할 경우 진공식 청소차량 등으로 작업현장에 대한 청소작업을 지속적으로 할 것 라. 작업 후 남은 것이 다시 흩날리지 아니하도록 할 것 마. 풍속이 평균초속 8m 이상(강선건조업과 합성수지선건조업인 경우에는 10m 이상)인 경우에는 작업을 중지할 것 바. 가목부터 마목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 마목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.	가. 해당사항 없음 나. 해당사항 없음 다. 해당사항 없음 라. 해당사항 없음 마. 해당사항 없음 바. 해당사항 없음
9. 야외 연마	가. 야외 작업 시 이동식 집진시설을 설치․운영할 것. 다만, 이동식 집진시설의 설치가 불가능할 경우 진공식 청소차량 등으로 작업현장에 대한 청소작업을 지속적으로 할 것 나. 부지 경계선으로부터 40m 이내에서 야외 작업 시 작업 부위의 높이 이상의 이동식 방진망 또는 방진막을 설치할 것 다. 작업 후 남은 것이 다시 흩날리지 아니하도록 할 것 라. 풍속이 평균초속 8m 이상(강선건조업과 합성수지선건조업인 경우에는 10m 이상)인 경우에는 작업을 중지할 것 마. 가목부터 라목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 라목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.	가. 이동식 집진시설 설치 및 운영 나. 작업 부위 높이 이상의 방진막 설치 다. 작업후 청소 실시 라. 작업중지 마. 해당사항 없음
10. 야외 도장(운송장비제조업 및 조립금속제품제조업의 야외구조물, 선체외판, 수상구조물, 해수담수화설비제조, 교량제조 등의 야외도장시설과 제품의 길이가 100m 이상인 제품의 야외도장공정만 해당한다)	가. 소형구조물(길이 10m 이하에 한한다)의 도장작업은 옥내에서 할 것 나. 부지경계선으로부터 40m 이내에서 도장작업을 할 때에는 최고높이의 1.25배 이상의 방진망을 설치할 것 다. 풍속이 평균초속 8m 이상일 경우에는 도장작업을 중지할 것(도장작업위치가 높이 5m 이상이며, 풍속이 평균초속 5m 이상일 경우에도 작업을 중지할 것) 라. 연간 2만톤 이상의 선박건조조선소는 도료사용량의 최소화, 유기용제의 사용억제 등 비산먼지 저감방안을 수립한 후 작업을 할 것 마. 가목부터 라목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 라목까지 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.	가. 해당사항 없음 나. 해당사항 없음 다. 해당사항 없음 라. 해당사항 없음 마. 해당사항 없음
11. 그 밖에 공정(건설업만 해당한다)	가. 건축물축조공사장에서는 먼지가 공사장밖으로 흩날리지 아니하도록 다음과 같은 시설을 설치하거나 조치를 할 것 1) 비산먼지가 발생되는 작업(바닥청소, 벽체연마작업, 절단작업 등의 작업을 말한다)을 할 때에는 해당 작업 부위 혹은 해당 층에 대하여 방진막 등을 설치할 것. 다만, 건물 내부공사의 경우 커튼 월(칸막이 구실만 하고 하중을 지지하지 않는 외벽) 및 창호공사가 끝난 경우에는 그러하지 아니하다. 2) 철골구조물의 내화피복작업 시에는 먼지발생량이 적은 공법을 사용하고 비산먼지가 외부로 확산되지 아니하도록 방진막 등을 설치할 것 3) 콘크리트구조물의 내부 마감공사 시 거푸집 해체에 따른 조인트 부위 등 돌출면의 면고르기 연마작업 시에는 방진막 등을 설치하여 비산먼지 발생을 최소화할 것 4) 공사 중 건물 내부 바닥은 항상 청결하게 유지관리하여 비산먼지 발생을 최소화할 것 나. 건축물축조공사장 및 토목공사장에서 분사방식으로 야외 도장작업을 하려는 경우에는 방진막을 설치할 것 다. 도장공사장에서 야외 도장작업을 하려는 경우 및 별표 13 비고 제1호 각 목의 구역에서 건축물축조공사장의 야외 도장작업을 하려는 경우에는 롤러방식(붓칠방식을 포함한다. 이하 같다)으로 할 것. 다만, 충돌혼합으로만 반응하는 폴리우레아 도료를 사용하여 건물 옥상 방수용 도장작업을 하는 경우 또는 도장공사장에서 비산먼지 발생이 적은 방식으로서 환경부장관이 고시하는 방식으로 도장작업을 하는 경우에는 롤러방식으로 하지 않을 수 있다. 마. 건축물해체공사장에서 건물해체작업을 할 경우 먼지가 공사장 밖으로 흩날리지 아니하도록 방진막 또는 방진벽을 설치하고, 물뿌림 시설을 설치하여 작업 시 물을 뿌리는 등 비산먼지 발생을 최소화할 것 바. 가목부터 마목까지와 같거나 그 이상의 효과를 가지는 시설을 설치하거나 조치하는 경우에는 가목부터 마목까지에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다. 사. 서울특별시, 인천광역시 및 경기도 지역에서 하는 건설업 공사 중 총 공사금액이 100억 이상인 관급공사에 다음 건설기계를 사용하려는 경우에는 법 제58조제1항에 따른 조치(이하 "저공해 조치"라 한다)를 한 건설기계를 사용할 것. 다만, 기술적 요인 등으로 저공해 조치를 하기 어렵다고 환경부장관이 인정하는 경우에는 예외로 한다. 1) 별표 17 제2호가목부터 라목까지에 따른 배출허용기준을 적용받아 제작된 덤프트럭, 콘크리트펌프 또는 콘크리트믹서트럭 2) 별표 17 제4호가목의 배출허용기준을 적용받아 제작되었거나 2003년 12월 31일 이전에 제작된 지게차 또는 굴착기	1) 비산먼지가 발생하는 작업구간에 개구율 40%이하의 방진막을 설치. ※ 야외도장 작업시 롤러작업 실시 2) 내화피복작업시 개구율 40%이하의 방진막 설치 3) 내부마감공사(연마작업)시 개구율 40%이하의 방진막을 설치 4) 내부바닥 수시 청소 실시 나. 철구조물의 분사방식에 의한 야외도장시 개구율 40%이하의 방진막 설치 다. 해당사항 없음
비고： 분체(粉體)형태의 물질이란 토사․석탄․시멘트 등과 같은 정도의 먼지를 발생시킬 수 있는 물질을 말한다.

< 민간 공사장 관리카드 >

미세먼지 비상저감조치 공사장 운영 단축‧조정

시행기관		일선기관
공사명		기관담당자1)
현장담당자2)		연락처	기관
			현장

1) 시행기관 담당부서 및 담당자(예) 00공사 00팀 소속,  00본부 00팀 소속, 00구청 건설과 소속

2) 일선기관 공사현장 담당자 (예) 00건설 소속 직원, 감리단 00건설 소속 직원 등

□ 개요(비산먼지 발생사업 신고증명서 참고)

○ 위    치 : OO시 OO구 OOO로 OOO

○ 공사기간 : ‘OO.OO.OO～'OO.OO.OO

○ 규    모 : (건축물) 연면적 OOOO㎡ , (노선 연장) OOkm 등

○ 비산먼지 발생공정별 공사기간

발생공정	구간(면적)	공사기간	조업중지 기간
야적			동절기(1～2월) 공사중지 및 휴일 조업 미실시 여부 등
터파기(부지정지)
싣기 및 내리기
야외 절단, 연마
수송(내부/외부)
기타

□ 주요 배출공정 및 비상저감조치 내용

배출공정	주요 억제시설 설치 및 조치내용	비상저감조치 내용	먼지배출량 저감효과
공통사항	전체 설비	·운영 단축‧조정 (09～18시, 9시간 → 09시～16시,7시간) ·공사장 인근 도로 물청소(일1회→3회) ·실내작업 우선 추진	00kg/일 감소
야적	방음방진벽-RPP H:3M,	·비산먼지 발생 억제 강화(작업 중 야적물질 방진덮개 복포)
싣기 및 내리기	분무식 집진시설 설치	·비산먼지 발생 억제 강화(살수량 증대)
수송	적재함을 밀폐 덮개 설치	·비산먼지 발생 억제 강화(공사장 내 통행도로 살수 강화((예) 일1→3회) ·건설기계(노후 건설기계 3대 자제)
채광·채취	위를 참고하여 공정별 작성	〃
야외 절단		〃
야외 연마		〃
그밖의공정		〃
먼지 배출량 저감효과 합계			총 00kg/일

※ 비상저감조치 내용은 구체적으로 제시

< 관급 공사장 관리카드 >

미세먼지 비상저감조치 공사장 운영 단축‧조정

시행기관		일선기관
공사명		기관담당자1)
현장담당자2)		연락처	기관
			현장

1) 시행기관 담당부서 및 담당자(예) 00공사 00팀 소속,  00본부 00팀 소속, 00구청 건설과 소속

2) 일선기관 공사현장 담당자 (예) 00건설 소속 직원, 감리단 00건설 소속 직원 등

□ 개요(비산먼지 발생사업 신고증명서 참고)

○ 위    치 : OO시 OO구 OOO로 OOO

○ 공사기간 : ‘OO.OO.OO～'OO.OO.OO

○ 규    모 : (건축물) 연면적 OOOO㎡, (노선 연장) OOkm 등

○ 비산먼지 발생공정별 공사기간

발생공정	구간(면적)	공사기간	조업중지 기간
야적			동절기(1～2월) 공사중지 및 휴일 조업 미실시 여부 등
터파기(부지정지)
싣기 및 내리기
야외 절단, 연마
수송(내부/외부)
기타

□ 주요 배출공정 및 비상저감조치 내용

배출공정	주요 억제시설 설치 및 조치내용	비상저감조치 내용	먼지배출량 저감효과
공통사항	전체 설비	·운영 단축‧조정 (09～18시, 9시간 → 09시～16시,7시간) ·공사장 인근 도로 물청소(일1회→3회) ·실내작업 우선 추진	00kg/일 감소
야적	방음방진벽-RPP H:3M,	·비산먼지 발생 억제 강화(작업 중 야적물질 방진덮개 복포)
싣기 및 내리기	분무식 집진시설 설치	·비산먼지 발생 억제 강화(살수량 증대)
수송	적재함을 밀폐 덮개 설치	·비산먼지 발생 억제 강화(공사장 내 통행도로 살수 강화((예) 일1→3회) ·건설기계(노후 건설기계 3대 자제)
채광·채취	위를 참고하여 공정별 작성	〃
야외 절단	〃	〃
야외 연마	〃	〃
그밖의공정	〃	〃
먼지 배출량 저감효과 합계			총 00kg/일

※ 비상저감조치 내용은 구체적으로 제시

■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제25호서식] <개정 2013.5.24>

비산먼지 시설기준 변경신청서

접수번호

접수일

처리일

처리기간

4일

신청인

상호(사업장 명칭)

성명(대표자)

생년월일

주소

휴대번호

사업장 소재지

전화번호

시설관리기준 변경

배출공정

시설관리기준

변경하려는 시설

사 유

「대기환경보전법 시행규칙」 제58조제7항에 따라 비산먼지 시설기준을 변경하기 위하여 신청합니다.

년      월     일장

신청인

(서명 또는 인)

특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 귀하

제출서류

시설기준 변경을 증명하는 서류 1부

수수료

없음

처리절차

신청서 작성	□		접 수	□		검 토`	□	현지확인 (필요시)	□	결 재	□			통 보
신청인			민원실			특별자치시ㆍ특별자치도ㆍ시ㆍ군ㆍ구 (비산먼지관리 담당부서)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[비산먼지 발생사업 변경신고 제출서류_첨부서류 참고)

- 공사기간 연장(※공사기간 종료일 전까지 제출)

1. [별지 제24호서식] 비산먼지 발생사업 등 변경신고서

2. 도급계약서 사본(변경된 공사기간 명시)

3. 공사일정표(변경된 공사기간에 맞춰 대략적인 표기)

- 시공사 변경(※변경한 날부터 30일 이내 제출)

1. [별지 제24호서식] 비산먼지 발생사업 등 변경신고서

2. 도급계약서 사본(변경된 시공사 명시)

3. 사업자등록증

- 대표자 변경(※변경한 날부터 30일 이내 제출)

1. [별지 제24호서식] 비산먼지 발생사업 등 변경신고서

2. 법인대표자 변경 증빙서류

3. 사업자등록증

- 비산먼지 발생억제시설 또는 조치사항을 변경하는 경우(※변경 전 제출)

1. [별지 제24호서식] 비산먼지 발생사업 등 변경신고서

2. 변경전/후 비산먼지 발생억제시설 배치도(첨부파일 참고)

3. (억제시설 추가시) 추가배치될 억제시설 도면 및 제원 (첨부파일 참고)

- 사업의 규모를 늘리거나 그 종류를 추가하는 경우(※변경 전 제출)

1. [별지 제24호서식] 비산먼지 발생사업 등 변경신고서

2. 사업의 규모 증가 혹은 종류 추가 관련 증빙서류

- 비산먼지 배출공정을 변경하는 경우(※변경 전 제출)

1. [별지 제24호서식] 비산먼지 발생사업 등 변경신고서

2. [별표14] 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준(조치계획을 사업장에 맞게 작성할 것. 첨부파일 참고)

3. 공사일정표(공정 변경으로 인한 내용 반영)

■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제24호서식] <개정 2019. 7. 16.>

비산먼지 발생사업 등(변경) 신고서

접수번호

접수일

처리일

처리기간

4일

신청인

상호(사업장 명칭)

성명(대표자)

생년월일

주소

휴대번호

사업장 소재지

전화번호

설치기간(공사기간)

년      월     일부터        년     월     일까지

발 생 사 업

발 생 사 업

대 상 사 업

규  모

비산먼지 등 발생억제시설 및 조치사항

변경전

변경후

비고(사유)

ex)

공사기간종료일: 2018.12.31.

자동식세륜기 2기

EGI휀스(H:3m) 345mL

ex)

공사기간종료일: 2019.10.31.

자동식세륜기 1기

이동식휀스(H:1.8m) 320mL

ex)

공사기간 연장

게이트해체로 인한 철거

대지 되메우기 작업으로 인한 공사간섭

「대기환경보전법」 제43조제1항 및 같은 법 시행규칙 제58조제1항에 따라 비산먼지발생 사업 등(변경)을 신고합니다.

년          월          일장

신청인

(서명 또는 인)

하남시장   귀하

제출서류

※ 건설업만 제출한다. 다만, 변경신고의 경우 변경내용을 증명하는 서류만 제출

1. 공사개요(공사목적 및 공사일정 포함)

2. 공사장 위치도(공사장 주변 피해대상 표시)

3. 방진시설 등의 설치 명세 및 도면

4. 그 밖의 저감대책

수수료

없음

처리절차

신고서 작성		□	접 수			□		검 토	□	결 재	□			통 보
신고인				민원실			특별자치시·특별자치도·시·군·구 (비산먼지관리 담당 부서)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[비산먼지 발생사업 공사기간 변경사유서]

(공사기간 연장계약서가 없을 시 작성)

- 공 사 명 :

- 시 공 사 :

- 변경내역

구분	당초	변경(예정)	변경사유	비고
공사기간	2017.00.00 ~ 2018.12.31	2017.00.00 ~ 2019.11.31	~에 따른 공사일시중지	~~~호(2019.00.00.)

상기 공사와 관련하여 ~~~호(2019.00.00)로 2019.00.00일부터 공사가 일시중지된 상태이며, ~~할시 공사소요일수가 약 000일 정도 필요한 상태로 2019.00월 공사해제시 준공예정일을 2019.00.00일로 산정하여 비산먼지 및 특정공사 사전신고내역을 변경하고자 합니다.

0000년 00월 00일

신 청 인                (인)

[방진시설 변경내역]

<변경 전>

<변경 후>

□ 방음방진벽 설치 내역 변경 시

□ 공사간섭 : 공사간섭으로 인한 작업구간 휀스 철거

조치사항 : (필수) 이동식 휀스 높이 1.8m 이상 설치

□ 준공임박 : 부대토목, 경계석 공사간섭으로 인한 작업구간 휀스 철거

조치사항 : (필수) 이동식 휀스 높이 1.8m 이상 설치

□ 기타사유 :

조치사항 :

□ 비산먼지 발생 예상 공정별 조치계획 :

□ 특정공사 사전신고 공사장 방음벽 대책

□ 저소음 건설기계 사용

□ 이동식 방음벽시설, 부분방음시설 사용

(필수) 에어방음벽, 이동식 방음판 설치

□ 가설방음벽	□ 이동식 방음벽	□ 에어방음벽

□ 특정장비 사용 예상 공정별 조치계획 :